附表1：项目采购需求书

| **招标参数需求** | | | **总数** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 学生公寓两连体组合床柜 | **一、组合床整体规格:**长 4500×宽 900×高 2100mm  **1、床立柱：**采用优质冷轧钢板（需设计相应厚度、技术规范）  **2、床长横梁(**床梆/床沿**)**:需采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的型材（需设计相应厚度、技术规范）  **3、床头上横档**:需设计相应参数（需设计相应厚度、技术规范）  **4、上护栏：**需设置上铺设置防跌落护栏（需设计相应厚度、技术规范）  **5、爬梯：**需设计采用爬梯结构，爬梯台阶下设置小储柜（需设计相应厚度、技术规范）  **6、连接件：**连接处挂钩需设计为机械卡口连接（需设计相应厚度、技术规范）  **7、床脚脚套：**需采用超高分子量 PE 材料制作（需设计相应厚度、技术规范）  **8、横撑：**需设计横撑（需设计相应厚度、技术规范）  **9、床板：**采用木质板材（需设计相应厚度、技术规范）  **10、制造工艺：**需设计满足相应的制造标准  **二、组合柜规格（木质）：**需配套设计组合柜（含书桌）相关参数及制造规范（需设计相应厚度、技术规范）  \*所有招标文件参数需体现样品具体参数及技术规范 | **3384套** |
| **2** | 实木凳 | 1.材料为实木  2.需设计相应制造工艺及规范。 | **3384张** |
| **3** | 资质审查 | 需提供相应评标办法（分值规范见附表2） |  |
| **4** | 预算 | 所提供样品为市场价中上等水平，需在设计中标明贵公司预算价 |  |

注：送样参与产生的费用均由各供应商承担。附表2：

| **评分项目** | **分值** | **评分内容及标准** |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 40分 | 进入复审的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按以下公式计算：  价格分=(评标基准价／投标报价)×40 |
| 技术 | 15分 |  |
| 财务状况 | 5分 |  |
| 信誉 | 10分 |  |
| 业绩 | 15分 |  |
| 服务 | 10分 |  |
| 产品厂家资信 | 5分 |  |
| 注： 技术和商务评审涉及的的相关证照、证明、证书、证件、合同等（非投标单位自身单独出具），原件的扫描件装入投标文件或从亳州市公共资源交易网注册用户系统中选择上传，否则不得分。原件中标后由采购人核验，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理。 | | |